<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="TQFP-32">
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="P-LCC-4">
<description>&lt;b&gt;Power TOPLED®&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LA_LY E67B.pdf</description>
</package>
<package name="LED1206">
<description>LED 1206 pads (standard pattern)</description>
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DX4R005HJ5_100">
</package>
<package name="2X05SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="fab" package="TQFP-32" value="UC_ATSAMD21E18A">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Warning"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" ARM® Cortex®-M0+ Automotive, AEC-Q100, SAM D21E, Functional Safety (FuSa) Microcontroller IC 32-Bit 48MHz 256KB (256K x 8) FLASH 32-TQFP (7x7) "/>
<attribute name="MF" value="Microchip"/>
<attribute name="MP" value="ATSAMD21E18A-AF"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="TQFP-32 Microchip"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="PURCHASE-URL" value="https://pricing.snapeda.com/search/part/ATSAMD21E18A-AF/?ref=eda"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="fab" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="fab" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="fab" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="fab" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="fab" package="P-LCC-4" value="LED_RGBNEW">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="fab" package="P-LCC-4" value="LED_RGBNEW">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="fab" package="P-LCC-4" value="LED_RGBNEW">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="fab" package="P-LCC-4" value="LED_RGBNEW">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="LED1206" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="fab" package="LED1206" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="fab" package="LED1206" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="fab" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="fab" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="fab" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="fab" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="fab" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="fab" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="fab" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="fab" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="fab" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="fab" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="fab" package="SOT223" value="VR_REGULATOR_SOT223">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="fab" package="C1206" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="fab" package="C1206" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="fab" package="DX4R005HJ5_100" value="CONN_MICRO-USB_1/100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$5" library="fab" package="2X05SMD" value="CONN_05X2-PINHEAD-SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="fab" package="R1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="fab" package="R1206" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="fab" package="R1206" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="fab" package="R1206" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="GND"/>
<contactref element="U$5" pad="3"/>
<contactref element="U$5" pad="5"/>
<contactref element="U$5" pad="9"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D-">
<contactref element="X1" pad="D-"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="X1" pad="D+"/>
</signal>
<signal name="SWDIO">
<contactref element="U$5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SWCLK">
<contactref element="U$5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="U$5" pad="10"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D1" pad="R"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D1" pad="B"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="D1" pad="G"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D2" pad="R"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D2" pad="B"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="D2" pad="G"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="D3" pad="R"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="D3" pad="B"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="D3" pad="G"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="D4" pad="R"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="D4" pad="B"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="D4" pad="G"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_GUESSO">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="LED_GUESSG">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="LED_DIF2">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="LED_DIF1">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="LED_G1">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="LED_G2">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="LED_R1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="LED_R2">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="LED_B2">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="LED_G3">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="LED_G4">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="LED_R3">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="LED_B3">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="LED_R4">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="LED_B4">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="LED_B1">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="TOUCH1">
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TOUCH2">
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TOUCH3">
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TOUCH4">
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="VBUS"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="U$5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
