<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="36.83" y1="7.62" x2="86.34" y2="7.62" width="0" layer="20"/>
<wire x1="86.34" y1="7.62" x2="86.34" y2="64.44" width="0" layer="20"/>
<wire x1="86.34" y1="64.44" x2="36.83" y2="64.44" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.83" y1="64.44" x2="36.83" y2="7.62" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Connector">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers,Terminal blocks, D-Sub, Backplane, FFC/FPC, Socket</description>
<packages>
<package name="1X02/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="PICOW">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="Connector" package="1X02/90" value="PINHD-1X2/90">
<attribute name="CATEGORY" value="Headers"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Header, Right Angle, 2 Position"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Generic"/>
<attribute name="MPN" value="Generic"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value="Generic"/>
<attribute name="PART_STATUS" value="Active"/>
<attribute name="PITCH" value="0.100&quot; (2.54mm)"/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANCE" value="Generic"/>
<attribute name="SERIES" value="Generic"/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Headers, Male Pins"/>
<attribute name="TYPE" value="Board to Board or Cable, Unshrouded, Through Hole, Right Angle"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="Connector" package="1X02/90" value="PINHD-1X2/90">
<attribute name="CATEGORY" value="Headers"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Header, Right Angle, 2 Position"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Generic"/>
<attribute name="MPN" value="Generic"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value="Generic"/>
<attribute name="PART_STATUS" value="Active"/>
<attribute name="PITCH" value="0.100&quot; (2.54mm)"/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANCE" value="Generic"/>
<attribute name="SERIES" value="Generic"/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Headers, Male Pins"/>
<attribute name="TYPE" value="Board to Board or Cable, Unshrouded, Through Hole, Right Angle"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="PICOW" value="PICOW"/>
<element name="JP4" library="Connector" package="1X02/90" value="PINHD-1X2/90">
<attribute name="CATEGORY" value="Headers"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Header, Right Angle, 2 Position"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Generic"/>
<attribute name="MPN" value="Generic"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value="Generic"/>
<attribute name="PART_STATUS" value="Active"/>
<attribute name="PITCH" value="0.100&quot; (2.54mm)"/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANCE" value="Generic"/>
<attribute name="SERIES" value="Generic"/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Headers, Male Pins"/>
<attribute name="TYPE" value="Board to Board or Cable, Unshrouded, Through Hole, Right Angle"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="Connector" package="1X02/90" value="PINHD-1X2/90">
<attribute name="CATEGORY" value="Headers"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Header, Right Angle, 2 Position"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Generic"/>
<attribute name="MPN" value="Generic"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value="Generic"/>
<attribute name="PART_STATUS" value="Active"/>
<attribute name="PITCH" value="0.100&quot; (2.54mm)"/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANCE" value="Generic"/>
<attribute name="SERIES" value="Generic"/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Headers, Male Pins"/>
<attribute name="TYPE" value="Board to Board or Cable, Unshrouded, Through Hole, Right Angle"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="Connector" package="1X02/90" value="PINHD-1X2/90">
<attribute name="CATEGORY" value="Headers"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Header, Right Angle, 2 Position"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Generic"/>
<attribute name="MPN" value="Generic"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value="Generic"/>
<attribute name="PART_STATUS" value="Active"/>
<attribute name="PITCH" value="0.100&quot; (2.54mm)"/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANCE" value="Generic"/>
<attribute name="SERIES" value="Generic"/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Headers, Male Pins"/>
<attribute name="TYPE" value="Board to Board or Cable, Unshrouded, Through Hole, Right Angle"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="Connector" package="1X06/90" value="PINHD-1X6/90">
<attribute name="CATEGORY" value="Headers"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Header, Right Angle, 6 Position"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Generic"/>
<attribute name="MPN" value="Generic"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value="Generic"/>
<attribute name="PART_STATUS" value="Active"/>
<attribute name="PITCH" value="0.100&quot; (2.54mm)"/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANCE" value="Generic"/>
<attribute name="SERIES" value="Generic"/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Headers, Male Pins"/>
<attribute name="TYPE" value="Board to Board or Cable, Unshrouded, Through Hole, Right Angle"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="Connector" package="1X02/90" value="PINHD-1X2/90">
<attribute name="CATEGORY" value="Headers"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Header, Right Angle, 2 Position"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Generic"/>
<attribute name="MPN" value="Generic"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value="Generic"/>
<attribute name="PART_STATUS" value="Active"/>
<attribute name="PITCH" value="0.100&quot; (2.54mm)"/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANCE" value="Generic"/>
<attribute name="SERIES" value="Generic"/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Headers, Male Pins"/>
<attribute name="TYPE" value="Board to Board or Cable, Unshrouded, Through Hole, Right Angle"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VBUS">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$40"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
<contactref element="U$1" pad="P$18"/>
<contactref element="U$1" pad="P$23"/>
<contactref element="U$1" pad="P$28"/>
<contactref element="U$1" pad="P$38"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CE">
<contactref element="U$1" pad="P$26"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$1" pad="P$25"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$1" pad="P$24"/>
<contactref element="JP7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CSN">
<contactref element="U$1" pad="P$22"/>
<contactref element="JP7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$1" pad="P$21"/>
<contactref element="JP7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LMOTOR">
<contactref element="U$1" pad="P$19"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RMOTOR">
<contactref element="U$1" pad="P$20"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_PIN">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
