<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="14.986" y1="36.566" x2="14.986" y2="6.096" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.986" y1="6.096" x2="17.526" y2="3.556" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="17.526" y1="3.556" x2="55.55" y2="3.556" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.55" y1="3.556" x2="58.09" y2="6.096" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="58.09" y1="6.096" x2="58.09" y2="36.566" width="0" layer="20"/>
<wire x1="58.09" y1="36.566" x2="55.55" y2="39.106" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="55.55" y1="39.106" x2="17.526" y2="39.106" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.526" y1="39.106" x2="14.986" y2="36.566" width="0" layer="20" curve="90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="10uF"/>
<element name="C3" library="fab" package="C1206FAB" value="0.1uF"/>
<element name="C4" library="fab" package="C1206FAB" value="10uF"/>
<element name="C5" library="fab" package="C1206FAB" value="0.1uF"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="attiny44"/>
<element name="IC2" library="fab" package="SOT23" value="5V"/>
<element name="IC3" library="fab" package="SOT23" value="3.3V"/>
<element name="IC4" library="fab" package="SOT23" value="3.3V"/>
<element name="J1" library="fab" package="2X02SMD" value="pwr"/>
<element name="J2" library="fab" package="2X03SMD" value="isp"/>
<element name="J3" library="fab" package="1X06SMD" value="mic"/>
<element name="J4" library="fab" package="1X06SMD" value="led"/>
<element name="J5" library="fab" package="2X02SMD" value="m1"/>
<element name="J6" library="fab" package="2X02SMD" value="m2"/>
<element name="PWR" library="fab" package="LED1206FAB" value="red"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="500"/>
<element name="T1" library="fab" package="SOT-23" value="n1"/>
<element name="T2" library="fab" package="SOT-23" value="n2"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="J5" pad="4"/>
<contactref element="J5" pad="3"/>
<contactref element="J6" pad="4"/>
<contactref element="J6" pad="3"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="PWR" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VM1">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="M_OUT">
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="M_IN">
<contactref element="J3" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="L_OUT">
<contactref element="J4" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="L_IN">
<contactref element="J4" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="M1G">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="M2G">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="PWR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VM2">
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="$1">
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="$2">
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
