<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="38.1" y1="29.21" x2="67.29" y2="29.21" width="0" layer="20"/>
<wire x1="67.29" y1="29.21" x2="67.29" y2="55.55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="67.29" y1="55.55" x2="38.1" y2="55.55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="55.55" x2="38.1" y2="29.21" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="XF2M-2215-1A">
<description>&lt;FFC/FPC CONNECTOR, RECEPTACLE 22POS 1ROW&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="OMRON_XF2M-2215-1A">
<description>&lt;b&gt;OMRON_XF2M-2215-1A&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="XF2M-2215-1A" package="OMRON_XF2M-2215-1A" value="XF2M-2215-1A">
<attribute name="DESCRIPTION" value="FFC/FPC CONNECTOR, RECEPTACLE 22POS 1ROW"/>
<attribute name="HEIGHT" value="mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Omron Electronics"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="XF2M-2215-1A"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="653-XF2M-2215-1A"/>
</element>
<element name="J2" library="XF2M-2215-1A" package="OMRON_XF2M-2215-1A" value="XF2M-2215-1A">
<attribute name="DESCRIPTION" value="FFC/FPC CONNECTOR, RECEPTACLE 22POS 1ROW"/>
<attribute name="HEIGHT" value="mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Omron Electronics"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="XF2M-2215-1A"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="653-XF2M-2215-1A"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="1">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="3">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="5">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="7">
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="9">
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="J2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="11">
<contactref element="J1" pad="11"/>
<contactref element="J2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="13">
<contactref element="J1" pad="13"/>
<contactref element="J2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="15">
<contactref element="J1" pad="15"/>
<contactref element="J2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="17">
<contactref element="J1" pad="17"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="19">
<contactref element="J1" pad="19"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="21">
<contactref element="J1" pad="21"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="2">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="4">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="6">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="8">
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="J2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="10">
<contactref element="J1" pad="10"/>
<contactref element="J2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="12">
<contactref element="J1" pad="12"/>
<contactref element="J2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="14">
<contactref element="J1" pad="14"/>
<contactref element="J2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="16">
<contactref element="J1" pad="16"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="18">
<contactref element="J1" pad="18"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="20">
<contactref element="J1" pad="20"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="22">
<contactref element="J1" pad="22"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
