<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="34.671" y1="47.498" x2="69.83" y2="47.498" width="0" layer="20"/>
<wire x1="69.83" y1="47.498" x2="69.83" y2="67.107" width="0" layer="20"/>
<wire x1="69.83" y1="67.107" x2="34.671" y2="67.107" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.671" y1="67.107" x2="34.671" y2="47.498" width="0" layer="20"/>
<hole x="53.3908" y="50.8762" drill="2.286"/>
<hole x="53.4416" y="63.5508" drill="2.286"/>
<hole x="43.053" y="57.15" drill="2.286"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reflow soldering</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$4" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="IC1" library="linear" package="SOT23" value="LM50"/>
<element name="IC2" library="linear" package="SOT23" value="LM50"/>
</elements>
<signals>
<signal name="PA2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA3">
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
