<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;b&gt;ESP8266 with adapter&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;for ESP8266-03, ESP8266-04, ESP8266-07, ESP8266-08, ESP8266-12 and similar.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;(c) by Bartosz Batorek
&lt;br&gt;&lt;a href="mailto:obi--wan@wp.pl"&gt;obi--wan@wp.pl&lt;/a&gt;</description>
<packages>
<package name="ESP8266-ADAPTER">
<description>&lt;b&gt;ESP8266 Adapter SIP Header&lt;/b&gt; - 0.1", 32 mil drill
&lt;br&gt;&lt;br&gt;for ESP8266-03, ESP8266-04, ESP8266-07, ESP8266-08, ESP8266-12 and similar.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;(c) by Bartosz Batorek
&lt;br&gt;&lt;a href="mailto:obi--wan@wp.pl"&gt;obi--wan@wp.pl&lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ESP8266-ADAPTER-SIP">
<description>&lt;b&gt;ESP8266 with adapter&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;for ESP8266-03, ESP8266-04, ESP8266-07, ESP8266-08, ESP8266-12 and similar.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;(c) by Bartosz Batorek
&lt;br&gt;&lt;a href="mailto:obi--wan@wp.pl"&gt;obi--wan@wp.pl&lt;/a&gt;</description>
<pin name="REST" direction="pas"/>
<pin name="ADC" direction="pas"/>
<pin name="CH_PD" direction="pas"/>
<pin name="GPIO16" direction="pas"/>
<pin name="GPIO14" direction="pas"/>
<pin name="GPIO12" direction="pas"/>
<pin name="GPIO13" direction="pas"/>
<pin name="VCC3V3" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="GPIO15" direction="pas"/>
<pin name="GPIO2" direction="pas"/>
<pin name="GPIO0" direction="pas"/>
<pin name="GPIO4" direction="pas"/>
<pin name="GPIO5" direction="pas"/>
<pin name="RXD" direction="pas"/>
<pin name="TXD" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ESP8266-WITH-ADAPTER" prefix="ESP_">
<description>&lt;b&gt;ESP8266 Adapter&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;for ESP8266-03, ESP8266-04, ESP8266-07, ESP8266-08, ESP8266-12 and similar.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;(c) by Bartosz Batorek
&lt;br&gt;&lt;a href="mailto:obi--wan@wp.pl"&gt;obi--wan@wp.pl&lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP8266-ADAPTER-SIP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESP8266-ADAPTER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="CH_PD" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO12" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO13" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO14" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO16" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO5" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="REST" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC3V3" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
