<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--/575055/83523/2.35/32/4/Integrated Circuit/-->
<!DOCTYPE curve SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>&lt;MICROCHIP - ATMEGA328P-AU. - MICROCONTROLLER MCU, 8 BIT, ATMEGA, 20MHZ, TQFP-32&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="QFP80P900X900X120-32N">
<description>&lt;b&gt;32A&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ATMEGA328P-AU">
<pin name="PD3_[PCINT19]" direction="io"/>
<pin name="PD4_[PCINT20]" direction="io"/>
<pin name="GND_1" direction="pwr"/>
<pin name="VCC_1" direction="pwr"/>
<pin name="GND_2" direction="pwr"/>
<pin name="VCC_2" direction="pwr"/>
<pin name="PB6_[PCINT6]" direction="io"/>
<pin name="PB7_[PCINT7]" direction="io"/>
<pin name="PD5_[PCINT21]" direction="io"/>
<pin name="PD6_[PCINT22]" direction="io"/>
<pin name="PD7_[PCINT23]" direction="io"/>
<pin name="PB0_[PCINT0]" direction="io"/>
<pin name="PB1_[PCINT1]" direction="io"/>
<pin name="PB2_[PCINT2]" direction="io"/>
<pin name="PB3_[PCINT3]" direction="io"/>
<pin name="PB4_[PCINT4]" direction="io"/>
<pin name="PC1_[PCINT9]" direction="io"/>
<pin name="PC0_[PCINT8]" direction="io"/>
<pin name="ADC7" direction="io"/>
<pin name="GND_3" direction="pwr"/>
<pin name="AREF" direction="io"/>
<pin name="ADC6" direction="io"/>
<pin name="AVCC" direction="pwr"/>
<pin name="PB5_[PCINT5]" direction="io"/>
<pin name="PD2_[PCINT18]" direction="io"/>
<pin name="PD1_[PCINT17]" direction="io"/>
<pin name="PD0_[PCINT16]" direction="io"/>
<pin name="PC6_[RESET/PCINT14]" direction="io"/>
<pin name="PC5_[PCINT13]" direction="io"/>
<pin name="PC4_[PCINT12]" direction="io"/>
<pin name="PC3_[PCINT11]" direction="io"/>
<pin name="PC2_[PCINT10]" direction="io"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ATMEGA328P-AU" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;MICROCHIP - ATMEGA328P-AU. - MICROCONTROLLER MCU, 8 BIT, ATMEGA, 20MHZ, TQFP-32&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="https://componentsearchengine.com/Datasheets/2/ATMEGA328P-AU.pdf"&gt; Datasheet &lt;/a&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ATMEGA328P-AU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFP80P900X900X120-32N">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="PD3_[PCINT19]" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PD4_[PCINT20]" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PB6_[PCINT6]" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PB7_[PCINT7]" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PD5_[PCINT21]" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PD6_[PCINT22]" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PD7_[PCINT23]" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PB0_[PCINT0]" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PB1_[PCINT1]" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PB2_[PCINT2]" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PB3_[PCINT3]" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PB4_[PCINT4]" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PB5_[PCINT5]" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_3" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="ADC7" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="PC0_[PCINT8]" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PC1_[PCINT9]" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="PC2_[PCINT10]" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="PC3_[PCINT11]" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="PC4_[PCINT12]" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="PC5_[PCINT13]" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="PC6_[RESET/PCINT14]" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="PD0_[PCINT16]" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="PD1_[PCINT17]" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="PD2_[PCINT18]" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="Manufacturer_Name" value="Microchip"/>
<attribute name="Manufacturer_Part_Number" value="ATMEGA328P-AU"/>
<attribute name="RS_Part_Number" value="1310271"/>
<attribute name="RS_Price-Stock" value="http://uk.rs-online.com/web/p/products/1310271"/>
<attribute name="Mouser_Part_Number" value="556-ATMEGA328P-AU"/>
<attribute name="Mouser_Price-Stock" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=556-ATMEGA328P-AU"/>
<attribute name="Description" value="MICROCHIP - ATMEGA328P-AU. - MICROCONTROLLER MCU, 8 BIT, ATMEGA, 20MHZ, TQFP-32"/>
<attribute name="Height" value="1.2mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
