<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.508" y1="-0.254" x2="22.332" y2="-0.254" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.332" y1="-0.254" x2="22.332" y2="31.293" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.332" y1="31.293" x2="-0.508" y2="31.293" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.508" y1="31.293" x2="-0.508" y2="-0.254" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="burr-brown">
<description>&lt;b&gt;Burr-Brown Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Smal Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206" value="CAP-US1206"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$3" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="IC3" library="burr-brown" package="SOT223" value="REG1117">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="REG1117"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1097566"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="14P6981"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA4">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PA5">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA6">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA7">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
