<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-10.16" y1="72.39" x2="34.29" y2="72.39" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="34.29" y1="72.39" x2="38.1" y2="68.58" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="68.58" x2="38.1" y2="24.13" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="24.13" x2="33.655" y2="19.685" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="33.655" y1="19.685" x2="-10.795" y2="19.685" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="-10.795" y1="19.685" x2="-15.24" y2="24.13" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="-15.24" y1="24.13" x2="-15.24" y2="67.31" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="-15.24" y1="67.31" x2="-10.16" y2="72.39" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab__1_">
<packages>
<package name="2X5_NOSILK">
<description>&lt;h3&gt;Plated Through Hole - 2x5 No Silk Outline&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:10&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch:0.1"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;CONN_05x2&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S10" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S11" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S12" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S3" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S4" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S5" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S6" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S7" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S8" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S9" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab__1_" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab__1_" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="fab__1_" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab__1_" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="fab__1_" package="2X5_NOSILK" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="fab__1_" package="2X5_NOSILK" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="S3" pad="1"/>
<contactref element="S4" pad="1"/>
<contactref element="S5" pad="1"/>
<contactref element="S6" pad="1"/>
<contactref element="S7" pad="1"/>
<contactref element="S8" pad="1"/>
<contactref element="S9" pad="1"/>
<contactref element="S10" pad="1"/>
<contactref element="S11" pad="1"/>
<contactref element="S12" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="S9" pad="2"/>
<contactref element="S12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BT11">
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="BT12">
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="BT1">
<contactref element="J2" pad="10"/>
<contactref element="S3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BT2">
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="S4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BT3">
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="S5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BT4">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="S6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BT5">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="S7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BT6">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="S8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BT7">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="S9" pad="3"/>
<contactref element="S9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BT8">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="S10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BT9">
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="S11" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BT10">
<contactref element="J2" pad="9"/>
<contactref element="S12" pad="3"/>
<contactref element="S12" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LED_R">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LED_G">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="J1" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
