<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="24.003" x2="69.85" y2="24.003" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="69.85" y1="24.003" x2="69.85" y2="43.18" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="69.85" y1="43.18" x2="15.24" y2="43.18" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="43.18" x2="15.24" y2="24.003" width="0.254" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Connector">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers,Terminal blocks, D-Sub, Backplane, FFC/FPC, Socket</description>
<packages>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S4" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S5" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="Connector" package="1X05" value="PINHD-1X5">
<attribute name="CATEGORY" value="Headers"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Header, Straight, 5 Position"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Generic"/>
<attribute name="MPN" value="Generic"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value="Generic"/>
<attribute name="PART_STATUS" value="Active"/>
<attribute name="PITCH" value="0.100&quot; (2.54mm)"/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANCE" value="Generic"/>
<attribute name="SERIES" value="Generic"/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Headers, Male Pins"/>
<attribute name="TYPE" value="Board to Board or Cable, Unshrouded, Through Hole, Straight"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VDD">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="S4" pad="3"/>
<contactref element="S5" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="BTN-UP">
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="S4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="S5" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BTN-PR">
<contactref element="S4" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BTN-DN">
<contactref element="S5" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
