<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="44.45" y1="101.6" x2="147.32" y2="101.6" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="147.32" y1="101.6" x2="147.32" y2="66.04" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="147.32" y1="66.04" x2="44.45" y2="66.04" width="0.6096" layer="20"/>
<wire x1="44.45" y1="66.04" x2="44.45" y2="101.6" width="0.6096" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="PJ-002AH-SMT">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO252">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TS-003</description>
</package>
<package name="XIAO_RP2040">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="fab" package="PJ-002AH-SMT" value="CONN_JACK-2.1MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R100" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1K" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="fab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="fab" package="TO252" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="XIAO_RP2040" value="XIAO_RP2040XIAO_RP2040">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="fab" package="2X02SMD" value="CONN_02X2-PINHEAD-SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$5" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="R100" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="R100" pad="2"/>
<contactref element="R1K" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R1K" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="SHUNT"/>
<contactref element="J1" pad="CONTACT"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D">
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="12V">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="PIN1"/>
<contactref element="J1" pad="PIN2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BNC">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
