<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.08" y1="0" x2="86.36" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="86.36" y1="0" x2="86.36" y2="33.02" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="86.36" y1="33.02" x2="5.08" y2="33.02" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="33.02" x2="5.08" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="ED555DS-2DS">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="TO252">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TS-003</description>
</package>
<package name="XIAO_RP2040">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="2X3">
<description>&lt;h3&gt;Plated Through Hole - 2x3&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:6&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch:0.1"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;CONN_03x2&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="ED555DS-3DS">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="fab" package="ED555DS-2DS" value="CONN_02_TERM-FABLAB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="fab" package="ED555DS-2DS" value="CONN_02_TERM-FABLAB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R100_A" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R100_B" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10K_A" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10K_B" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R_LED_A" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R_LED_B" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="fab" package="TO252" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2" library="fab" package="TO252" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="XIAO_RP2040" value="XIAO_RP2040XIAO_RP2040">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="fab" package="2X3" value="FEMALE 2x3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-11566"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="fab" package="ED555DS-3DS" value="CONN_03_TERM'-FABLAB'">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J4" library="fab" package="ED555DS-2DS" value="CONN_02_TERM-FABLAB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="10K_A">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="R10K_A" pad="2"/>
<contactref element="R100_A" pad="2"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="R10K_B" pad="2"/>
<contactref element="R10K_A" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SIGNAL_A">
<contactref element="R100_A" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="J3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D_A">
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="R_LED_A" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="R_LED_A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D_B">
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="R_LED_B" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="10K_B">
<contactref element="T2" pad="1"/>
<contactref element="R10K_B" pad="1"/>
<contactref element="R100_B" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SIGNAL_B">
<contactref element="R100_B" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="R_LED_B" pad="2"/>
</signal>
<signal name="24V">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
