<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="45.72" y1="69.85" x2="105.39" y2="69.85" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="105.39" y1="69.85" x2="105.39" y2="101.27" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="105.39" y1="101.27" x2="45.72" y2="101.27" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="45.72" y1="101.27" x2="45.72" y2="69.85" width="0.4064" layer="20"/>
<hole x="49.53" y="97.79" drill="3.2"/>
<hole x="49.53" y="73.66" drill="3.2"/>
<hole x="101.6" y="73.66" drill="3.2"/>
<hole x="101.6" y="97.79" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="XIAO_ESP32_S3">
</package>
<package name="LED1206">
<description>LED 1206 pads (standard pattern)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="XIAO_ESP32_S3" value="XIAO_ESP32_S3">
</element>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
<contactref element="U$1" pad="P$15"/>
<contactref element="U$1" pad="P$21"/>
<contactref element="U$1" pad="P$23"/>
<contactref element="U$1" pad="P$24"/>
<contactref element="U$1" pad="P$25"/>
<contactref element="U$1" pad="P$26"/>
<contactref element="U$1" pad="P$27"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="P$14"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
