<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="76.2" x2="38.08" y2="76.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.08" y1="76.2" x2="38.08" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.08" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="76.2" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="SOIC127P599X175-8N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab__1_">
<packages>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="fab" package="C1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="fab" package="C1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab__1_" package="2X02SMD" value="CONN_02X2-PINHEAD-SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="fab" package="2X02SMD" value="CONN_02X2-PINHEAD-SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="fab" package="SOIC127P599X175-8N" value="LM4871M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab__1_" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="POWER">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
