<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="48.26" y1="60.96" x2="118.09" y2="60.96" width="0" layer="20"/>
<wire x1="118.09" y1="60.96" x2="118.09" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="118.09" y1="100" x2="48.26" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.26" y1="100" x2="48.26" y2="60.96" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X3_SMD">
<description>&lt;h3&gt;Surface Mount - 2x3&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:6&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch:2.54mm&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;CONN_03x2&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="XIAO_RP2040_TAPED">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="fab" package="2X3_SMD" value="FEMALE 2x3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-11290"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="fab" package="2X3_SMD" value="FEMALE 2x3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-11290"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="XIAO_RP2040_TAPED" value="XIAO_RP2040_TAPED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="BUTTON">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="12"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
